**Строки проміжних і періодичних перевірок   
корпусів (котлів) цистерн та їх обладнання**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид цистерни** | **Вид перевірки** | **Максимальний строк між перевірками** |
| Контейнер-цистерна, переносна цистерна, знімний кузов-цистерна | Проміжна | 2,5 роки після первинної та кожної періодичної перевірки |
| Періодична | 5 років |
| Автоцистерна (вбудована цистерна), знімна цистерна для перевезення автомобільними дорогами | Проміжна | 3 роки після первинної та кожної періодичної перевірки |
| Періодична | 6 років |
| Вагон-цистерна (крім вагона-цистерни для нафти і нафтопродуктів, побудованого з 1985 року, та вагона-цистерни для перевезення спиртів), знімна цистерна для перевезення залізницями | Проміжна | 4 роки після первинної та кожної періодичної перевірки |
| Періодична | 8 років |
| Вагон-цистерна для нафти і нафтопродуктів, побудований з 1985 року, знімна цистерна | Проміжна | Кожні 4 роки після первинної та кожної періодичної перевірки |
| Періодична | 13 років |
| Вагон-цистерна для перевезення спиртів | Проміжна | Кожні 4 роки після первинної та кожної періодичної перевірки |
| Періодична | 10 років |

**Примітки.**

Первинну перевірку корпусів (котлів) цистерн та їх обладнання здійснюють перед початком експлуатації.

Позаплановим перевіркам корпуси (котли) цистерн та їх обладнання піддаються у разі:

* пошкодження або ремонту цистерни, за результатами якого могла знизитися їх конструкційна міцність;
* ремонту чи заміни експлуатаційного обладнання;
* зміни конструкції (переобладнання) цистерни;
* заміни чи ремонту рами або конструкційного обладнання контейнера-цистерни (переносної цистерни);
* ремонту чи заміни захисного облицювання чи покриття.