**ТЕСТ
Роботи на висоті**

**1. Чи належать роботи на висоті до робіт підвищеної небезпеки?**

а) Так

б) Ні

**2. Скільки примірників наряду-допуску для робіт на висоті потрібно оформити?**

а) Один

б) **Два**

в) Три

**3.** Наряд-допуск для робіт на висоті видають на строк, необхідний для виконання заданого обсягу робіт, але не більше ніж на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від дня початку роботи.

а) 10 календарних днів

б) **15** календарних днів

в) пів року

**4. Робочі місця на висоті організовують і підготовлюють:**

**а) працівники**, які мають право виконувати роботи на висоті

б) фахівці з охорони праці

в) керівники підприємств і їхні заступники

**5.** **Оглядати засоби захисту перед початком робіт на висоті потрібно:**

а) щоденно

б) раз на три дні

в) раз на тиждень

**6. Хто оглядає засоби захисту перед початком робіт на висоті?**

а) Інженер з охорони праці

б) Керівник робіт і працівники, які виконують роботи

**7. До якої категорії ризиків належать засоби захисту від падіння з висоти?**

**а) І**

**б) ІІ**

**в) ІІІ**

**8. Що не належить до засобів захисту від падіння з висоти?**

а) Пояси запобіжні

б) Каски захисні

в) Страхувальні канати

г) Окуляри

**9. Типи, перелік необхідних засобів захисту та порядок безпечного виконання робіт на висоті потрібно зазначати в:**

а) Журналі обліку та зберігання засобів захисту

б) у нарядах-допусках і ПВР (технологічних картах)

**10. Якої вимоги не існує?**

**Випробування запобіжних поясів статичним навантаженням проводять:**

а) перед тим, як видати в експлуатацію

б) кожні шість місяців

в) щоразу перед виконанням робіт

**11. Який запобіжний пояс використовувати у замкненому просторі?**

а) Лямковий

б) Безлямковий

**12. Металеві драбини й стрем’янки потрібно випробовувати:**

а) раз на шість місяців

б) раз на **12 місяців**

**13. Результати випробувань запобіжних поясів і страхувальних канатів записують у:**

а) Журналі випробувань запобіжних поясів

б) Журналі обліку та зберігання засобів захисту

**14. Запобіжні пояси заборонено зберігати поруч із:**

а) водою

б) касками, рукавичками

в) кислотами, лугами, розчинниками, бензином і мастилами

**15. Мінімальна висота перильної огорожі засобів підмощування:**

а) 0,5 м

б) 1,1 м

в) 1,5 м

**16. Загальна довжина приставної дерев’яної драбини не може перевищувати:**

а) 3 м

б) 5 м

в) 6 м

**17. Риштування можна закріплювати:**

а) мотузками

б) пластиковими й гумовими елементами

в) металевими елементами кріплення

**18. Роботи з електрифікованими інструментами на висоті можуть виконувати працівники, які мають групу з електробезпеки:**

а) І

б) II та вище

в) лише ІV і V

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
**Примітка.** Правильні відповіді позначені кольором.