**Чекліст. Роботи на висоті**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Список питань, що перевіряються** | **Позначка про виконання** | | **Примітки** |
| **Так** | **Ні** |  |
| **1. Організація безпечного виконання робіт на робочому місці** | | | | |
| 1.1 | Зона виконання робіт огороджена та/або позначена (знаки, стрічка) |  |  |  |
| 1.2 | Шляхи евакуації вільні |  |  |  |
| 1.3 | Необхідна документація щодо організації безпечного виконання робіт є: |  |  |  |
| - | План організації робіт (ПОР) у наявності та відповідає виконуваній роботі |  |  |  |
| - | План виконання робіт (ПВР) у наявності та відповідає виконуваній роботі |  |  |  |
| - | технологічні карти в наявності та відповідають виконуваній роботі |  |  |  |
| - | наряд-допуск у наявності, відповідає виконуваній роботі, підписаний відповідальними особами. Терміни дії наряду‑допуску дотримані |  |  |  |
| - | граничні дозволені навантаження на ліси, підйомники відомі та враховані |  |  |  |
| 1.4 | Електрика, пара, газ, стиснене повітря відключені та заблоковані |  |  |  |
| 1.5 | Місця складування матеріалів і відходів визначені |  |  |  |
| 1.6 | Освітленість робочого місця для безпечного виконання робіт достатня (за потреби додаткове освітлення забезпечене) |  |  |  |
| 1.7 | Відомості про періодичні випробування засобів доступу (пристрої для доступу працівників на обладнання та його складові частини, галерею, ремонтну площадку тощо) є |  |  |  |
| 1.8 | Перильні огорожі справні |  |  |  |
| 1.9 | Отвори в підлогах/перекриттях закриті щитами або мають стаціонарну огорожу |  |  |  |
| 1.10 | Горючі/вибухові речовини прибрані та/або захищені |  |  |  |
| 1.11 | Додаткові вимоги під час спільного виконання робіт (вогневі, газонебезпечні тощо) виконані |  |  |  |
| 1.12 | Вимоги до оформлення дозвільних документів під час спільного виконання (проведення) кількох небезпечних видів робіт враховані |  |  |  |
| **2. Особиста та колективна безпека** | | | | |
| 2.1 | Спеціальні засоби захисту в наявності, випробувані та справні: |  |  |  |
| - | запобіжний пояс |  |  |  |
| - | страхувальний канат |  |  |  |
| - | інше (вказати) |  |  |  |
| 2.2 | Працівники навчені та мають відповідні посвідчення |  |  |  |
| 2.3 | Протипоказання щодо стану здоров’я відсутні |  |  |  |
| 2.4 | Страхувальне спорядження відповідає роботі, що виконується |  |  |  |
| 2.5 | Цільовий інструктаж проведений, підписи в наряді-допуску є |  |  |  |
| 2.6 | Якірні точки кріплення стропа запобіжного пояса обрано правильно |  |  |  |
| 2.7 | Якірні точки та місця встановлення страхувальних тросів визначені |  |  |  |
| 2.8 | Сигнали оповіщення про небезпеку визначені та відомі |  |  |  |
| **3. Безпека оточення** | | | | |
| 3.1 | Заходи щодо запобігання доступу в зону робіт сторонніх осіб і транспорту, що не бере участі у виконанні робіт, виконані |  |  |  |
| 3.2 | Заходи щодо запобігання травмуванню від предметів, що падають із висоти, забезпечені |  |  |  |
| 3.3 | Наглядача визначено, і він перебуває у зоні проведення робіт |  |  |  |