**Чекліст. Підготовка до газонебезпечних робіт**

□ Отримати дозвіл органів Держпраці.

□ Розробити інструкцію з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт.

□ Скласти перелік газонебезпечних робіт. Переглядати й перезатверджувати його не рідше

ніж раз на рік.

□ Видати наряд-допуск. Визначити в ньому заходи безпеки праці й порядок робіт. Зареєструвати в журналі обліку газонебезпечних робіт.

□ Сформувати склад бригади: відповідальний керівник робіт із числа І Т П, виконавець робіт (бригадир), слюсарі-ремонтники, водій автомобіля, слюсар-ремонтник за сумісництвом.

□ Провести цільовий інструктаж для членів бригади про заходи безпеки й перевірку на вміння користуватися ЗІЗ, знання безпечних прийомів роботи та надання домедичної допомоги потерпілим.

□ Забезпечити працівників перед початком робіт у закритих просторах ЗІЗ, засобами виробництва й допоміжними матеріалами.